227

100

120

DRZWI ZEWNĘTRZNE

PROFIL CIEPŁY

SZYBA BEZPIECZNA ZESPOLONA

ELEKTROZACZEP + ZAMEK + KLAMKA/GAŁKA

STOPKA

SAMOZAMYKACZ

KOLOR RAL 7031

LOKALIZACJA:

**SENATORSKA 3 – 3 SZT.**

85

DRZWI WEWNĘTRZNE

SZYBA BEZPIECZNA P1

ZAMEK BARYŁKOWY +UCHWYTY

PANEL WZMOCNIONY

PRÓG

MNIEJSZE SKRZYDŁO BLOKOWANE

STOPKA

SAMOZAMYKACZ

KOLOR RAL 3009

LOKALIZACJA:

**TARGOWA 16 – 5 SZT.**

205

175

90

DRZWI WEWNĘTRZNE

ZAMEK BARYŁKOWY + UCHWYT

SAMOZAMYKACZ

STOPKA

PRÓG

SZYBA BEZPIECZNA P1

PANEL WZMOCNIONY

MNIEJSZE SKRZYDŁO BLOKOWANE

KOLOR RAL 6024

LOKALIZACJA:

**AL.600-LECIA 74 -3 SZT.**

150

60

205

90

**Kochanowskiego 33 – 2 sztuki**

**Kochanowskiego 33 – drzwi zewnętrzne**

RAL 6029

PROFIL CIEPŁY

ELEKTROZACZEP + ZAMEK + KLAMKA/GAŁKA

STOPKA

SAMOZAMYKACZ

Szyba bezpieczna

Panel

102

205

RAL 6029

WARSZAWSKA 76 – DRZWI ZEWNĘTRZNE

RAL 7045

4 SZTUKI

PROFIL CIEPŁY

SZYBA BEZPIECZNA ZESPOLONA

ELEKTROZACZEP + ZAMEK + KLAMKA/GAŁKA

STOPKA

SAMOZAMYKACZ

PANEL DOLNY WZMOCNIONY

**WARSZAWSKA 76 – 4 sztuki** , RAL 7045

150

50

100

205